**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 内蒙古吉安化工有限责任公司  呼伦贝尔分公司 |
| 地址 | 呼伦贝尔市神华宝日希勒煤矿 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2022年4月16日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、吴凤杰、郝新民、李永元 | |
| 存在问题 | 1.硝酸铵库重大危险源告知牌无主要负责人及联系方式。  2.制乳工序内个别防爆挠性管口开裂。  3.柴油库柴油罐应直埋地下，通气管不应低于地面4米。  4.受限空间处未设置受限空间作业告知牌,定员定量管理制度里车间及各工序定员定量与安评报告不一致。  5.配料间应设置洗眼器。 | |
| 整改意见 | 严格按照民爆行业相关法律法规及行业标准进行整改。 | |
| 整改时限 | 请呼伦贝尔市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2022年5月15日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 呼伦贝尔市金属化建有限责任公司 |
| 地址 | 呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉  农牧场东 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2022年4月17日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、吴凤杰、郝新民、李永元 | |
| 存在问题 | 1.重大危险源告知牌无主要负责人及联系方式，安全风险告知牌风险等级辨识划分不符合要求。  2.雷管分发台防静电皮下面应铺设导静电金属网。  3.个别库房门导静电跨接线固定处松动。 | |
| 整改意见 | 严格按照民爆行业相关法律法规及行业标准进行整改。 | |
| 整改时限 | 请呼伦贝尔市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2022年5月15日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 呼伦贝尔吉安化工有限责任公司 |
| 地址 | 扎兰屯市通化路1号 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2022年4月18日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、吴凤杰、郝新民、李永元 | |
| 存在问题 | 1.硝酸铵库重大危险源告知牌无主要负责人及联系方式，安评报告炸药库重大危险源为三级与炸药库房重大危险源告知牌四级不一致。  2.炸药、雷管库房门框与门扇均未跨接，103号炸药库装卸站台开裂，雷管分发台防静电皮下面应铺设导静电金属网。  3.工房及运输廊道个别电源接线盒处接线管开裂。  4.成品输送皮带下过人处应采取防护措施。  5.受限空间处未设置受限空间作业告知牌。 | |
| 整改意见 | 严格按照民爆行业相关法律法规及行业标准进行整改。 | |
| 整改时限 | 请呼伦贝尔市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2022年5月15日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 雅化集团内蒙古柯达化工有限公司 |
| 地址 | 包头市石拐区猫兔塔 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2022年4月19日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、吴凤杰、郝新民、李永元 | |
| 存在问题 | 1.地面站上料工房已拆除的照明灯底座未封堵。  2.包装工房振动电机防爆挠性管开裂。  3.雷管、炸药库通风门不符合要求。  4.102水油相制备间桥架跨接线断裂。 | |
| 整改意见 | 严格按照民爆行业相关法律法规及行业标准进行整改。 | |
| 整改时限 | 请包头市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2022年5月15日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |